

**Памятка руководителю учебного заведения**по подготовке объектов к осенне-зимнему пожароопасному периоду

**УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!**

Соблюдение требований пожарной безопасности предотвратит возникновение пожара, сохранит жизнь Ваших сотрудников и детей, Ваше имущество от уничтожения огнем!

**На Вас лежит ответственность за жизнь детей!**

Подготавливая учебное заведение к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период

**ПОМНИТЕ:**

* территория вокруг учебного заведения должна быть очищена от сгораемых материалов, мусора и отходов, подъезд к зданию и сооружениям должен быть свободен;
* проверьте состояние ограждений по периметру кровли, наружных пожарных лестниц (проверка на прочность должна производиться не реже двух раз в год специализированными организациями, имеющими лицензию ГПС);
* проверьте состояние технических подполий, хранение там сгораемых материалов **ЗАПРЕЩЕНО**.
* проверьте состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре (при необходимости пригласите специалиста обслуживающей организации для ремонта);
* проверьте состояние путей эвакуации **ЗАПРЕЩЕНО** загромождать пути эвакуации посторонними предметами, запирать во время рабочего дня двери запасных выходов на замки, облицовывать стены и потолки на путях эвакуации сгораемыми материалами, устанавливать на окнах глухие решетки;
* проверьте наличие и состояние первичных средств пожаротушения (**ПОМНИТЕ**,что огнетушители типа ОХП-1- перезаряжаются раз в год, проверьте укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода инвентарем, перемотайте пожарные рукава на новую скатку, проверьте внутренний противопожарный водопровод на водоотдачу с составлением акта (водопровод проверяется не реже двух раз в год);
* **ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ** обратите на состояние электрооборудования, проверьте надежность соединения контактов электропроводки (соединение электропроводов в скрутку **ЗАПРЕЩЕНО**), запрещается использование электропроводки малого сечения типа ТРП для подключения электрозвонков, замер сопротивления изоляции электропроводки проводится не реже одного раза в три года, состояние электрозащиты (эксплуатация в электрозащите некалиброванных плавких вставок «жучков» **СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ**), электролампы освещения заключаются в защитные плафоны;
* проведите со своими сотрудниками и учащимися инструктажи по мерам пожарной безопасности под личную роспись в журнале, обновите приказ о создании добровольной пожарной дружины и табель боевого расчета членов ДПД, организуйте практические занятия с членами ДПД по ликвидации учебного пожара. С сотрудниками и учащимися проведите практические занятия по эвакуации в случае возникновения пожара, проверьте наличие и работоспособность карманных фонарей;
* при проведении инструктажей напомните, что курение в учебных заведениях **ЗАПРЕЩЕНО!**